[bookmark: _GoBack]实施黄河孟津段险工及控导除险加固工程
（征求意见稿）

项目选址
该项目位于黄河干流孟津段（西霞院水库下游）。
项目建设必要性
黄河险工及控导工程是确保堤防不决口的最重要屏障和最后一道防线。小浪底水库投入运用后，西霞院以下河段主河槽平均下切3.1米左右，本就在泥沙基础上修建起来的坝垛出现根石深度不足、工程稳定性降低等问题，险工及控导工程极易出险。着眼保障黄河长治久安、实现高水平安全、护航高质量发展，开展重要河段的险工及控导工程加固十分必要。
项目内容和规模
按照河南黄河河务局组织编制的《黄河孟津段险工及控导工程除险加固实施方案》，孟津段试点工程包括5处工程、66道坝垛、加固长度9.5千米，其中铁谢险工1处、23处坝垛、长度4.5千米，控导工程4处（白鹤控导、白坡控导、花园镇控导及高家庄护滩）、43处坝垛、长度约5千米。工程匡算总投资2.81亿元（其中铁谢段1.34亿元）。
