洛发改审批〔2026〕30号

洛阳市发展和改革委员会

关于洛阳市春都路片区行泄通道打通工程初步设计的批复

市城市管理局：

你单位《关于报送洛阳市伊河东片区雨水排涝泵站建设项目等8个项目初步设计的函》及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意你单位委托洛阳城市建设勘察设计院有限公司编制的《洛阳市春都路片区行泄通道打通工程初步设计》，项目代码：2601-410300-04-01-818260，项目建设工期12个月。

二、本项目拟在春都路（定鼎大道至古仓街）和玄武门大街改造雨水涵，在古仓街（春都路至玄武门大街）改造地面行泄通道，配套设置物联感知设备。具体内容为：

1、春都路（定鼎大道至古仓街）改造3m×2.5m雨水涵，起点设闸门控制，排入古仓街，长度2195m；古仓街改造为地面行泄通道，道路改造长度279m；横穿玄武门大街采用4m×2.5m雨水涵排入中州渠，长度64m。

2、流量监测设备5套，液位监测设备5套，井盖位移监测设备23套，视频监测设备5套，积水监测一体化设备6套。

三、本项目雨水系统内涝防治标准重现期50年一遇，雨水涵及其附属构筑物结构设计使用年限均为50年。原则同意本项目雨水涵及其附属等工程设计。

四、本次洛阳市春都路片区行泄通道打通工程总概算核定为6594万元。其中：工程费用5605万元。

五、请你单位抓紧开展施工图优化设计；建设中项目投资应控制在初步设计核定的概算范围内；符合相关规定确需增加投资概算的，应当提出调整方案及资金来源，并按规定程序报批。

2026年1月14日

洛阳市发展和改革委员会办公室 2026年1月14日印发