



	[bookmark: _GoBack]洛宁县卫生健康委第二季度供水厂出厂水和用户水龙头水水质监测结果公示

	洛宁县疾病预防控制中心严格按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022)规定的检测项目、检测指标开展工作。水质检测结果如下

	2026年洛阳市洛宁县第二季度供水厂出厂水和用户水龙头水水质
监测信息公开表

	序号
	


监测点
	
供
水
单
位
	


检测单位
	


检测完成时间
	


检测指标
	


结果评价
	不
达
标
指
标
	

健康风险评估及建议

	



1
	洛宁县s315（新线）第三水厂出厂水
	
洛宁县第三水厂
	
洛宁县疾病
预防控制中
心
	



2026年6月28日
	微生物指
标：总大
肠菌群、
大肠埃希
	



检测指标均达标
	



无
	


建议煮沸后饮用







	



2
	
洛宁县s315（新线）三宜酒店
	
洛宁县第三水厂
	
洛宁县疾病
预防控制中
心
	



2026年6月28日
	氏菌、菌
落总数；
毒理学指
标：砷、镉、铬（六
价）、铅、汞、氰化
物、氟化
物、硝酸
盐（以N计）；
感官性状
	



检测指标均达标
	



无
	


建议煮沸后饮用

	



3
	
洛宁县s315（新线）思源学校
	
洛宁县第三水厂
	
洛宁县疾病
预防控制中
心
	



2026年6月28日
	
	



检测指标均达标
	



无
	


建议煮沸后饮用

	



4
	
兴宁中路洛宁县县直第一幼儿园
	
洛宁县第三水厂
	
洛宁县疾病
预防控制中
心
	



2026年6月28日
	
	



检测指标均达标
	



无
	


建议煮沸后饮用







	



5
	
永宁大道洛宁县第一高级中学
	
洛宁县第三水厂
	
洛宁县疾病
预防控制中
心
	



2026年6月28日
	和一般化
学指标：
色度、浑
浊度、臭
和味、肉眼可见物、PH、
铝、铁、
锰、铜、
锌、氯化
物、硫酸
盐、溶解
	



检测指标均达标
	



无
	


建议煮沸后饮用

	



6
	


永宁大道紫竹花园
	
洛宁县第三水厂
	
洛宁县疾病
预防控制中
心
	



2026年6月28日
	
	



检测指标均达标
	



无
	


建议煮沸后饮用

	


7
	

兴宁中龙泰御花园
	
洛宁县第三水厂
	
洛宁县疾病
预防控制中
心
	


2026年6月28日
	
	


检测指标均达标
	


无
	

建议煮沸后饮用







	



8
	


风翼路富舜小区
	
洛宁县第三水厂
	
洛宁县疾病
预防控制中
心
	



2026年6月28日
	性总固
体、总硬
度（以
CaCO3计）、
高锰酸盐
指数（以O2计）、氨（以N
计）。
消毒剂及
消毒副产
物指标：
	



检测指标均达标
	



无
	


建议煮沸后饮用

	



9
	
洛宁县s315（新线）林语溪岸
	
洛宁县第三水厂
	
洛宁县疾病
预防控制中
心
	



2026年6月28日
	
	



检测指标均达标
	



无
	


建议煮沸后饮用

	



10
	


洛宁县马店镇小学
	


马店镇小学
	
洛宁县疾病
预防控制中
心
	



2026年6月28日
	
	



检测指标均达标
	



无
	


建议煮沸后饮用







	



11
	


陈吴乡王召村
	陈吴乡
王召村
供水工程
	
洛宁县疾病
预防控制中
心
	



2026年6月28日
	游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴
甲烷、三
卤甲烷、二氯乙酸、三氯
乙酸、氯酸盐。
	



检测指标均达标
	



无
	


建议煮沸后饮用

	









12
	








同心路小哈佛幼儿园
	








小哈佛幼儿园
	






洛宁县疾病
预防控制中
心
	









2026年6月28日
	
	









检测指标均达标
	









无
	








建议煮沸后饮用





