
	附  件
2014年洛阳市重点行业工业废气治理任务表
（按行政辖区排序）

	序号
	企业名称
	辖区
	行业
	治理任务
	治理后的排放标准
	责任单位
	完成时限
	备  注

	1
	洛阳市跃骏铸锻有限公司
	瀍河
	锻造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	瀍河区政府
	2014.09
	

	2
	河南海格尔高温材料有限公司
	瀍河
	耐材行业
	开展工业废气治理，对混料、窑炉废气进行治理。
	外排废气排放达到《洛阳市清洁城市空气行动方案》要求：烟尘≤50mg/Nm3
	瀍河区政府
	2014.11
	

	3
	洛阳市旭升耐火材料厂
	瀍河
	耐材行业
	开展工业废气治理，对混料、窑炉废气进行治理。
	外排废气排放达到《洛阳市清洁城市空气行动方案》要求：烟尘≤50mg/Nm3
	瀍河区政府
	2014.11
	

	4
	河南省星彩滚动体有限责任公司
	瀍河
	热处理
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	瀍河区政府
	2014.09
	

	5
	洛阳机床有限责任公司
	瀍河
	热处理
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 ，热处理生产工艺外排废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)非甲烷总烃≤120mg/Nm3限值要求
	瀍河区政府
	2014.11
	

	6
	洛阳坚诚轴承有限公司
	瀍河
	热处理
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 ，热处理生产工艺外排废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)非甲烷总烃≤120mg/Nm3限值要求
	瀍河区政府
	2014.11
	

	7
	洛阳物泰轴承有限公司
	瀍河
	热处理
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 ，热处理生产工艺外排废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)非甲烷总烃≤120mg/Nm3限值要求
	瀍河区政府
	2014.11
	

	8
	洛阳天浩泰轨道装备制造有限公司
	瀍河
	铸造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	瀍河区政府
	2014.09
	

	9
	洛阳广星机械设备有限公司
	高新
	锻造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	高新管委会
	2014.09
	

	10
	洛阳旺鹏机械制造有限公司（锻造）
	高新
	锻造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	高新管委会
	2014.09
	

	11
	洛阳益翔佳利机械设备制造有限公司
	高新
	锻造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	高新管委会
	2014.09
	

	12
	洛阳高新开发区九鑫热处理厂
	高新
	热处理
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 ，热处理生产工艺外排废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)非甲烷总烃≤120mg/Nm3限值要求
	高新管委会
	2014.11
	

	13
	洛阳高新开发区龙泉热处理厂
	高新
	热处理
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 ，热处理生产工艺外排废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)非甲烷总烃≤120mg/Nm3限值要求
	高新管委会
	2014.11
	

	14
	洛阳市洛凌轴承科技股份有限公司
	高新
	热处理
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 ，热处理生产工艺外排废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)非甲烷总烃≤120mg/Nm3限值要求
	高新管委会
	2014.11
	

	15
	一拖（洛阳）东辰模具科技有限公司
	高新
	热处理
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 ，热处理生产工艺外排废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)非甲烷总烃≤120mg/Nm3限值要求
	高新管委会
	2014.11
	

	16
	洛阳钼业集团金属材料有限公司
	高新
	有色金属冶炼
	开展工业废气治理，对氧化钼车间、制酸车间废气进行治理。
	外排废气排放达到《河南省涉重金属若干行业综合治理技术规范》要求：烟尘≤50mg/Nm3，SO2≤250mg/Nm3，铅及其化合物≤5mg/Nm3，汞及其化合物≤0.05mg/Nm3，砷及其化合物≤0.4mg/Nm3，硫酸雾≤20mg/Nm3
	高新区政府
	2014.11
	

	17
	洛阳耐基矿山机械配套有限公司
	高新
	铸造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	高新管委会
	2014.09
	

	18
	洛阳市金峰铸造有限公司
	高新
	铸造
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 
	高新管委会
	2014.11
	

	19
	洛阳双瑞达特铜有限公司
	高新
	铸造
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 
	高新管委会
	2014.11
	

	20
	洛阳双瑞精铸钛业有限公司
	高新
	铸造
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 
	高新管委会
	2014.11
	

	21
	中石化洛阳分公司
	吉利
	火电行业
	热电站1号、2号、3号机组完成脱硝工程建设和除尘脱硫升级改造；循环流化床锅炉炉内脱硝达不到标准的，建设炉外脱硝设施。煤场实现全封闭或按规范建设防风抑尘墙和喷淋设施。
	自2014年7月1日起，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1要求；烟尘≤30mg/Nm3，二氧化硫≤200mg/Nm3、氮氧化物≤100mg/Nm3，循环流化床锅炉氮氧化物≤200mg/Nm3
自2014年12月1日起，烟尘排放执行特别排放限值（≤20mg/Nm3）
自2015年1月1日起，燃煤锅炉执行表1规定的汞及其化合物排放限值
	吉利区政府
	2014.06
2014.11
	

	22
	中国石油化工股份有限公司洛阳分公司
	吉利
	石油炼制
	开展工业废气治理，对催化、裂化、油品精制等工艺废气进行治理。
	废气排放达到《洛阳市人民政府关于加强城市区禁燃区烟尘控制区环境管理工作的意见》执行标准：烟尘≤50mg/Nm3，SO2≤200mg/Nm3，其它废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求：NOx≤240mg/Nm3，HCI≤100mg/Nm3，苯≤12mg/Nm3，甲苯≤40mg/Nm3，二甲苯≤70mg/Nm3，沥青烟≤40mg/Nm3，非甲烷总烃≤120mg/Nm3
	吉利区政府
	2014.11
	

	23
	大唐洛阳热电有限责任公司 
	涧西
	火电行业
	5号机组完成脱硝工程建设和除尘升级改造。
6号机组完成除尘升级改造。
	自2014年7月1日起，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1要求；烟尘≤30mg/Nm3，二氧化硫≤200mg/Nm3、氮氧化物≤100mg/Nm3，循环流化床锅炉氮氧化物≤200mg/Nm3
自2014年12月1日起，烟尘排放执行特别排放限值（≤20mg/Nm3）
自2015年1月1日起，燃煤锅炉执行表1规定的汞及其化合物排放限值
	涧西区政府
	2014.06
2014.11
	

	24
	洛阳双源热电有限责任公司
	涧西
	火电行业
	1号、2号机组完成脱硝工程建设和除尘升级改造。
	自2014年7月1日起，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1要求；烟尘≤30mg/Nm3，二氧化硫≤200mg/Nm3、氮氧化物≤100mg/Nm3，循环流化床锅炉氮氧化物≤200mg/Nm3
自2014年12月1日起，烟尘排放执行特别排放限值（≤20mg/Nm3）
自2015年1月1日起，燃煤锅炉执行表1规定的汞及其化合物排放限值
	涧西区政府
	2014.06
2014.11
	

	25
	洛阳LYC轴承有限公司
	涧西
	机械制造
	开展工业废气治理，对热处理分公司热处理工艺废气进行治理。
	废气排放达到《洛阳市人民政府关于加强城市区禁燃区烟尘控制区环境管理工作的意见》执行标准：烟尘≤50mg/Nm3，SO2≤200mg/Nm3，其它废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求
	涧西区政府
	2014.11
	

	26
	洛阳北方易初摩托车有限公司
	涧西
	机械制造
	开展工业废气治理，对烤漆工艺废气进行治理。
	废气排放达到《洛阳市人民政府关于加强城市区禁燃区烟尘控制区环境管理工作的意见》执行标准：烟尘≤50mg/Nm3，SO2≤200mg/Nm3，其它废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求
	涧西区政府
	2014.11
	

	27
	中国一拖集团有限公司
	涧西
	机械制造
	开展工业废气治理，对热处理分公司热处理工艺废气进行治理。
	废气排放达到《洛阳市人民政府关于加强城市区禁燃区烟尘控制区环境管理工作的意见》执行标准：烟尘≤50mg/Nm3，SO2≤200mg/Nm3，其它废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求
	涧西区政府
	2014.11
	

	28
	中铝洛阳铜业有限公司
	涧西
	机械制造
	开展工业废气治理，对熔铸分公司冶炼废气进行治理。
	废气排放达到《洛阳市人民政府关于加强城市区禁燃区烟尘控制区环境管理工作的意见》执行标准：烟尘≤50mg/Nm3，SO2≤200mg/Nm3，其它废气排放执行《铜、镍、钴工业排放标准》（GB 25467-2010）表5要求
	涧西区政府
	2014.11
	

	29
	中信重工机械股份有限公司
	涧西
	机械制造
	开展工业废气治理，对热处理分公司热处理工艺废气进行治理。
	废气排放达到《洛阳市人民政府关于加强城市区禁燃区烟尘控制区环境管理工作的意见》执行标准：烟尘≤50mg/Nm3，SO2≤200mg/Nm3，其它废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求
	涧西区政府
	2014.11
	

	30
	洛阳南苑耐火材料有限公司
	涧西
	耐材行业
	开展工业废气治理，对混料、窑炉废气进行治理。
	外排废气排放达到《洛阳市清洁城市空气行动方案》要求：烟尘≤50mg/Nm3
	涧西区政府
	2014.11
	

	31
	中钢集团耐火材料有限公司
	涧西
	耐材行业
	开展工业废气治理，对混料、窑炉废气进行治理。
	外排废气排放达到《洛阳市清洁城市空气行动方案》要求：烟尘≤50mg/Nm3
	涧西区政府
	2014.11
	

	32
	洛阳高新开发区欣和机械加工厂
	涧西
	热处理
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	涧西区政府
	2014.09
	

	33
	洛阳高新开发区新兴热处理厂
	涧西
	热处理
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	涧西区政府
	2014.09
	

	34
	洛阳红龙工贸有限公司
	涧西
	热处理
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	涧西区政府
	2014.09
	

	35
	河南柴油机重工有限责任公司（厂内）
	涧西
	热处理
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 ，热处理生产工艺外排废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)非甲烷总烃≤120mg/Nm3限制要求
	涧西区政府
	2014.11
	

	36
	洛阳奕升铸钢有限公司
	涧西
	铸造
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 
	涧西区政府
	2014.11
	

	37
	洛阳新生水暖制造有限公司
	老城
	热处理
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 ，热处理生产工艺外排废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)非甲烷总烃≤120mg/Nm3限制要求
	老城区政府
	2014.11
	

	38
	洛阳兴玉大型铸锻有限公司
	老城
	热处理
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	老城区政府
	2014.09
	

	39
	栾川县圣瑞水泥有限公司
	栾川
	水泥制造
（熟料生产）
	开展工业废气治理，对水泥制造生产进行治理。
	外排废气排放提前达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1要求：破碎机、磨机、包装机及其它通风生产设备颗粒物≤20mg/Nm3，水泥仓及其它通风生产设备颗粒物≤20mg/Nm3
	栾川县政府
	2014.11
	

	40
	洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司
	栾川
	有色金属冶炼
	开展工业废气治理，对氧化钼车间、制酸车间废气进行治理。
	外排废气排放达到《河南省涉重金属若干行业综合治理技术规范》要求：烟尘≤50mg/Nm3，SO2≤250mg/Nm3，铅及其化合物≤5mg/Nm3，汞及其化合物≤0.05mg/Nm3，砷及其化合物≤0.4mg/Nm3，硫酸雾≤20mg/Nm3
	栾川县政府
	2014.11
	

	41
	洛阳阳光热电有限公司
	洛龙
	火电行业
	1号、2号机组完成脱硝工程建设和除尘脱硫升级改造，炉内脱硝达不到标准的，建设炉外脱硝设施。
	自2014年7月1日起，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1要求；烟尘≤30mg/Nm3，二氧化硫≤200mg/Nm3、氮氧化物≤100mg/Nm3，循环流化床锅炉氮氧化物≤200mg/Nm3
自2014年12月1日起，烟尘排放执行特别排放限值（≤20mg/Nm3）
自2015年1月1日起，燃煤锅炉执行表1规定的汞及其化合物排放限值
	洛龙区政府
	2014.06
2014.11
	

	42
	洛阳古城机械有限公司
	洛龙
	铸造
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 
	洛龙区政府
	2014.11
	


	43
	洛阳市洛机铸造有限公责任公司
	洛龙
	铸造
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 
	洛龙区政府
	2014.11
	

	44
	洛阳永宁金铅冶炼有限公司
	洛宁
	有色金属冶炼
	开展工业废气治理，对烧结、熔炼工段、制酸车间废气进行治理。
	外排废气排放达到《河南省涉重金属若干行业综合治理技术规范》要求：烟尘≤50mg/Nm3，SO2≤250mg/Nm3，铅及其化合物≤5mg/Nm3，汞及其化合物≤0.05mg/Nm3，砷及其化合物≤0.4mg/Nm3，硫酸雾≤20mg/Nm3
	洛宁县政府
	2014.11
	

	45
	神华国华孟津发电有限责任公司
	孟津
	火电行业
	1号、2号机组完成除尘升级改造。
	自2014年7月1日起，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1要求；烟尘≤30mg/Nm3，二氧化硫≤200mg/Nm3、氮氧化物≤100mg/Nm3，循环流化床锅炉氮氧化物≤200mg/Nm3
自2014年12月1日起，烟尘排放执行特别排放限值（≤20mg/Nm3）
自2015年1月1日起，燃煤锅炉执行表1规定的汞及其化合物排放限值
	孟津县政府
	2014.06
2014.11
	

	46
	洛阳世英机械制造有限公司（麻屯锻造厂）
	孟津
	锻造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	孟津县政府
	2014.09
	

	47
	洛阳洛钢集团钢铁有限公司
	孟津
	钢铁行业
	开展工业废气治理，对烧结机球团焙烧设备，烧结机机尾、带式焙烧机机尾以及气体设备废气进行治理。
	工业废气排放提前达到《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表2要求：烧结机球团焙烧设备颗粒物≤50mg/Nm3，SO2≤200mg/Nm3，NOX≤300mg/Nm3，氟化物≤4mg/Nm3，二噁英≤0.5，烧结机机尾、带式焙烧机机尾以及气体设备废气颗粒物≤30mg/Nm3
	孟津县政府
	2014.11
	

	48
	洛阳钰隆冷轧材料有限公司
	孟津
	钢铁行业
	开展工业废气治理，对精轧设备，热处理炉废气进行治理。
	工业废气排放提前达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2要求：精轧机颗粒物≤30mg/Nm3，热处理炉颗粒物≤20mg/Nm3，热处理炉SO2≤150mg/Nm3，热处理炉NOx≤300mg/Nm3
	孟津县政府
	2014.11
	

	49
	河南省孟津县化肥厂
	孟津
	化肥制造
（氮肥）
	开展工业废气治理，对燃煤设施废气进行治理。
	外排废气排放达到《洛阳市清洁城市空气行动方案》要求：烟尘≤50mg/Nm3，SO2≤200mg/Nm3，其它废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求
	孟津县政府
	2014.11
	

	50
	洛阳榕拓焦化有限责任公司
	孟津
	焦化
	开展工业废气治理，对破碎、推焦、炼焦工艺废气进行治理。
	工业废气排放提前达到《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表5要求
	孟津县政府
	2014.11
	

	51
	孟津县麻屯花荣木箱厂
	孟津
	热处理
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 
	孟津县政府
	2014.11
	

	52
	孟津中联水泥有限公司
	孟津
	水泥制造
（熟料生产）
	开展工业废气治理，对水泥制造生产进行治理。
	外排废气排放提前达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1要求：破碎机、磨机、包装机及其它通风生产设备颗粒物≤20mg/Nm3，水泥仓及其它通风生产设备颗粒物≤20mg/Nm3
	孟津县政府
	2014.11
	

	53
	洛阳市孟津建业铸造有限公司 
	孟津
	铸造
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 
	孟津县政府
	2014.11
	

	54
	 洛阳市孟津县麻屯冷激铸造厂 
	孟津
	铸造
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 
	孟津县政府
	2014.11
	

	55
	洛阳亨盛铜加工有限公司 
	孟津
	铸造
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 
	孟津县政府
	2014.11
	

	56
	洛阳龙琛重型机械有限公司
	孟津
	铸造
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 
	孟津县政府
	2014.11
	

	57
	洛阳市金茂机械制造有限公司
	孟津
	铸造
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 
	孟津县政府
	2014.09
	

	58
	洛阳市康杰通用设备有限公司(包括展力机械) 
	孟津
	铸造
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 
	孟津县政府
	2014.11
	

	59
	洛阳市孟津县麻屯精密铸造冶炼厂
	孟津
	铸造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	孟津县政府
	2014.09
	

	60
	洛阳市孟津县麻屯强业铸造厂
	孟津
	铸造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	孟津县政府
	2014.09
	

	61
	洛阳万献机械制造有限公司
	孟津
	铸造
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 
	孟津县政府
	2014.11
	

	62
	洛阳一明机械制造有限公司
	孟津
	铸造
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 
	孟津县政府
	2014.11
	

	63
	洛阳永上机械制造有限公司 
	孟津
	铸造
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 
	孟津县政府
	2014.09
	

	64
	洛阳智明铸造有限公司
	孟津
	铸造
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 
	孟津县政府
	2014.11
	

	65
	孟津县麻屯乡下河第一铸造厂
	孟津
	铸造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	孟津县政府
	2014.09
	

	66
	孟津县胜华金属机械有限公司(包括胜通机械)
	孟津
	铸造
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 
	孟津县政府
	2014.11
	

	67
	孟津县新光机械有限公司
	孟津
	铸造
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 
	孟津县政府
	2014.09
	

	68
	洛阳市金港公司金辉铸造厂
	孟津
	铸造
	拆除燃煤设施，改用清洁能源，铸、锻造烟气治理必须采用袋式除尘设备。
	烟尘排放浓度≤50mg/Nm3 
	孟津县政府
	2014.11
	

	69
	洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司
	汝阳
	玻璃制造
（平板）
	开展工业废气治理，重点治理玻璃熔炉产生的氮氧化物。
	工业废气排放达到《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）表2要求：其中，玻璃熔炉颗粒物≤50mg/Nm3，NOX≤700mg/Nm3；配料、碎玻璃等其他通风生产设备颗粒物≤30mg/Nm3
	汝阳县政府
	2014.11
	

	70
	洛阳鑫冠化工有限公司
	汝阳
	化肥制造
（氮肥）
	开展工业废气治理，对燃煤设施废气进行治理。
	废气排放达到《洛阳市清洁城市空气行动方案》要求：烟尘≤50mg/Nm3，SO2≤200mg/Nm3，其它废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求
	汝阳县政府
	2014.11
	

	71
	汝阳龙泽焦化有限公司
	汝阳
	焦化
	开展工业废气治理，对破碎、推焦、炼焦工艺废气进行治理。
	工业废气排放提前达到《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表5要求
	汝阳县政府
	2014.11
	

	72
	洛阳国邦陶瓷有限公司
	汝阳
	陶瓷行业
（建材）
	开展工业废气治理，对原料制备、干燥及烧成阶段废气进行治理。
	外排废气排放达到《陶瓷行业污染物排放标准》（GB25464-2010）表5要求：颗粒物≤30mg/Nm3；SO2≤100mg/Nm3，喷雾干燥塔NOX≤240mg/Nm3，窑炉NOx≤300mg/Nm3
	汝阳县政府
	2014.11
	

	73
	汝阳名原陶瓷有限公司
	汝阳
	陶瓷行业
（建材）
	开展工业废气治理，对原料制备、干燥及烧成阶段废气进行治理。
	外排废气排放达到《陶瓷行业污染物排放标准》（GB25464-2010）表5要求：颗粒物≤30mg/Nm3；SO2≤100mg/Nm3，喷雾干燥塔NOX≤240mg/Nm3，窑炉NOx≤300mg/Nm3
	汝阳县政府
	2014.11
	

	74
	汝阳强盛陶瓷有限公司
	汝阳
	陶瓷行业
（建材）
	开展工业废气治理，对原料制备、干燥及烧成阶段废气进行治理。
	外排废气排放达到《陶瓷行业污染物排放标准》（GB25464-2010）表5要求：颗粒物≤30mg/Nm3；SO2≤100mg/Nm3，喷雾干燥塔NOX≤240mg/Nm3，窑炉NOx≤300mg/Nm3
	汝阳县政府
	2014.11
	

	75
	汝阳中州陶瓷有限公司
	汝阳
	陶瓷行业
（建材）
	开展工业废气治理，对原料制备、干燥及烧成阶段废气进行治理。
	外排废气排放达到《陶瓷行业污染物排放标准》（GB25464-2010）表5要求：颗粒物≤30mg/Nm3；SO2≤100mg/Nm3，喷雾干燥塔NOX≤240mg/Nm3，窑炉NOx≤300mg/Nm3
	汝阳县政府
	2014.11
	

	76
	嵩县陆浑冶金建材有限公司
	嵩县
	水泥制造
（熟料生产）
	开展工业废气治理，对水泥制造生产工段进行治理。
	外排废气排放提前达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1要求：破碎机、磨机、包装机及其它通风生产设备颗粒物≤20mg/Nm3，水泥仓及其它通风生产设备颗粒物≤20mg/Nm3
	嵩县政府
	2014.11
	

	77
	天瑞集团水泥有限公司嵩县分公司
	嵩县
	水泥制造
（熟料生产）
	开展工业废气治理，对水泥制造生产进行治理。
	外排废气排放提前达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1要求：破碎机、磨机、包装机及其它通风生产设备颗粒物≤20mg/Nm3，水泥仓及其它通风生产设备颗粒物≤20mg/Nm3
	嵩县政府
	2014.11
	

	78
	中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司
	嵩县
	有色金属冶炼
	开展工业废气治理，焙烧工段，制酸车间废气进行治理。
	外排废气排放达到《河南省涉重金属若干行业综合治理技术规范》要求：烟尘≤50mg/Nm3，SO2≤250mg/Nm3，铅及其化合物≤5mg/Nm3，汞及其化合物≤0.05mg/Nm3，砷及其化合物≤0.4mg/Nm3，硫酸雾≤20mg/Nm3
	嵩县政府
	2014.11
	

	79
	洛阳锐龙机械配套有限公司
	西工
	锻造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	西工区政府
	2014.09
	

	80
	洛阳林盛工贸有限公司
	西工
	热处理
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	西工区政府
	2014.09
	

	81
	洛阳成强工贸有限公司 
	西工
	铸造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	西工区政府
	2014.09
	

	82
	洛阳刚吉铸造有限公司
	西工
	铸造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	西工区政府
	2014.09
	

	83
	洛阳冠亚耐磨材料有限公司 
	西工
	铸造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	西工区政府
	2014.09
	

	84
	洛阳合清机械设备有限公司
	西工
	铸造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	西工区政府
	2014.09
	

	85
	洛阳巨力机械制造有限公司 
	西工
	铸造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	西工区政府
	2014.09
	

	86
	洛阳明超矿山机械耐磨铸件有限公司
	西工
	铸造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	西工区政府
	2014.09
	

	87
	洛阳七英机械铸造有限公司
	西工
	铸造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	西工区政府
	2014.09
	

	88
	洛阳市创银工贸有限公司 
	西工
	铸造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	西工区政府
	2014.09
	

	89
	洛阳市铁鑫机械制造有限公司
	西工
	铸造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	西工区政府
	2014.09
	

	90
	洛阳市西工冠豫机械厂 
	西工
	铸造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	西工区政府
	2014.09
	

	91
	洛阳市西工金江综合加工厂 
	西工
	铸造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	西工区政府
	2014.09
	

	92
	洛阳万基发电有限公司 
	新安
	火电行业
	5号、6号机组完成除尘脱硫脱硝升级改造。
	自2014年7月1日起，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1要求；烟尘≤30mg/Nm3，二氧化硫≤200mg/Nm3、氮氧化物≤100mg/Nm3，循环流化床锅炉氮氧化物≤200mg/Nm3
自2014年12月1日起，烟尘排放执行特别排放限值（≤20mg/Nm3）
自2015年1月1日起，燃煤锅炉执行表1规定的汞及其化合物排放限值
	新安县政府
	2014.06
2014.11
	

	93
	洛阳香江万基铝业有限公司   
	新安
	火电行业
	电站机组完成脱硝工程建设和除尘脱硫升级改造。
煤场实现全封闭或按规范建设防风抑尘墙和喷淋设施。
	自2014年7月1日起，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1要求；烟尘≤30mg/Nm3，二氧化硫≤200mg/Nm3、氮氧化物≤100mg/Nm3，循环流化床锅炉氮氧化物≤200mg/Nm3
自2014年12月1日起，烟尘排放执行特别排放限值（≤20mg/Nm3）
自2015年1月1日起，燃煤锅炉执行表1规定的汞及其化合物排放限值
	新安县政府
	2014.06
2014.11
	

	94
	洛阳义安电力有限公司
	新安
	火电行业
	1号、2号机组完成脱硝工程建设和除尘脱硫升级改造。
	自2014年7月1日起，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1要求；烟尘≤30mg/Nm3，二氧化硫≤200mg/Nm3、氮氧化物≤100mg/Nm3，循环流化床锅炉氮氧化物≤200mg/Nm3
自2014年12月1日起，烟尘排放执行特别排放限值（≤20mg/Nm3）
自2015年1月1日起，燃煤锅炉执行表1规定的汞及其化合物排放限值
	新安县政府
	2014.06
2014.11
	

	95
	万基控股集团有限公司     
	新安
	火电行业
	3号、4号机组完成脱硝工程建设和除尘脱硫升级改造。
	自2014年7月1日起，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1要求；烟尘≤30mg/Nm3，二氧化硫≤200mg/Nm3、氮氧化物≤100mg/Nm3，循环流化床锅炉氮氧化物≤200mg/Nm3
自2014年12月1日起，烟尘排放执行特别排放限值（≤20mg/Nm3）
自2015年1月1日起，燃煤锅炉执行表1规定的汞及其化合物排放限值
	新安县政府
	2014.06
2014.11
	

	96
	河南兴安线材有限公司
	新安
	钢铁行业
	开展工业废气治理，对精轧设备，热处理炉废气进行治理。
	工业废气排放提前达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2要求：精轧机颗粒物≤30mg/Nm3，热处理炉颗粒物≤20mg/Nm3，热处理炉SO2≤150mg/Nm3，热处理炉NOx≤300mg/Nm3
	新安县政府
	2014.11
	

	97
	洛阳国泰钢铁有限公司
	新安
	钢铁行业
	开展工业废气治理，对精轧设备，热处理炉废气进行治理。
	工业废气排放提前达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2要求：精轧机颗粒物≤30mg/Nm3，热处理炉颗粒物≤20mg/Nm3，热处理炉SO2≤150mg/Nm3，热处理炉NOx≤300mg/Nm3
	新安县政府
	2014.11
	

	98
	洛阳万基铝业股份有限公司
	新安
	铝冶炼
（电解铝）
	开展工业废气治理，对电解槽烟气，氧化铝、氟化盐贮运进行治理。
	工业废气排放达到《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表5要求
	新安县政府
	2014.11
	

	99
	洛阳万基炭素有限公司
	新安
	铝冶炼
（碳素）
	开展工业废气治理对焙烧炉，石油焦煅烧炉、沥青熔化等工段进行治理。
	工业废气排放达到《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表5要求
	新安县政府
	2014.11
	

	100
	洛阳香江万基铝业有限公司
	新安
	铝冶炼
（氧化铝）
	开展工业废气治理对熟料烧成窑，氢氧化铝焙烧炉进行治理。
	工业废气排放达到《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表5要求
	新安县政府
	2014.11
	

	101
	中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司
	新安
	耐火材料
	开展工业废气治理，对混料、窑炉废气进行治理。
	外排废气排放达到《洛阳市清洁城市空气行动方案》要求：烟尘≤50mg/Nm3，SO2≤200mg/Nm3
	新安县政府
	2014.11
	

	102
	洛阳中联万基水泥有限公司
	新安
	水泥制造
	开展工业废气治理，对矿山开采、水泥制造生产工段进行治理。
	外排废气排放提前达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1要求：破碎机、磨机、包装机及其它通风生产设备颗粒物≤20mg/Nm3，水泥仓及其它通风生产设备颗粒物≤20mg/Nm3，水泥窑及窑尾余热SO2≤200mg/Nm3，NOX≤400mg/Nm3，氟化物≤5mg/Nm3，汞及其化合物≤0.05mg/Nm3
	新安县政府
	2014.11
	

	103
	洛阳畔山水泥有限公司
	新安
	水泥制造
（熟料生产）
	开展工业废气治理，对水泥制造生产工段进行治理。
	外排废气排放提前达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1要求：破碎机、磨机、包装机及其它通风生产设备颗粒物≤20mg/Nm3，水泥仓及其它通风生产设备颗粒物≤20mg/Nm3
	新安县政府
	2014.11
	

	104
	洛阳市铁门水泥工业有限公司
	新安
	水泥制造
（熟料生产）
	开展工业废气治理，对水泥制造生产进行治理。
	外排废气排放提前达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1要求：破碎机、磨机、包装机及其它通风生产设备颗粒物≤20mg/Nm3，水泥仓及其它通风生产设备颗粒物≤20mg/Nm3
	新安县政府
	2014.11
	

	105
	洛阳港弘瓷业有限公司
	新安
	陶瓷行业
（洁具）
	开展工业废气治理，对原料制备、干燥及烧成阶段废气进行治理。
	外排废气排放达到《陶瓷行业污染物排放标准》（GB25464-2010）表8要求：颗粒物≤30mg/Nm3；SO2≤100mg/Nm3，喷雾干燥塔NOX≤240mg/Nm3，窑炉NOx≤300mg/Nm3
	新安县政府
	2014.11
	

	106
	洛阳美迪雅瓷业有限公司
	新安
	陶瓷行业
（洁具）
	开展工业废气治理，对原料制备、干燥及烧成阶段废气进行治理。
	外排废气排放达到《陶瓷行业污染物排放标准》（GB25464-2010）表5要求：颗粒物≤30mg/Nm3；SO2≤100mg/Nm3，喷雾干燥塔NOX≤240mg/Nm3，窑炉NOx≤300mg/Nm3
	新安县政府
	2014.11
	

	107
	河南世林陶粒有限公司
	新安
	陶粒制造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	新安县政府
	2014.09
	

	108
	河南中昌陶粒有限公司
	新安
	陶粒制造
	开展工业废气治理，对原料制备、干燥及烧成阶段废气进行治理。
	外排废气排放达到《陶瓷行业污染物排放标准》（GB25464-2010）表2要求：颗粒物≤30mg/Nm3；SO2≤100mg/Nm3，喷雾干燥塔NOX≤240mg/Nm3，窑炉NOx≤300mg/Nm3
	新安县政府
	2014.11
	

	109
	洛阳奥翔陶粒有限公司
	新安
	陶粒制造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	新安县政府
	2014.09
	

	110
	新安县金诚盛滤材有限公司
	新安
	陶粒制造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	新安县政府
	2014.09
	

	111
	新安县隆昌耐火材料有限公司
	新安
	陶粒制造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	新安县政府
	2014.09
	

	112
	新安县路博陶粒有限公司
	新安
	陶粒制造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	新安县政府
	2014.09
	

	113
	新安县明乾陶粒砂有限公司
	新安
	陶粒制造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	新安县政府
	2014.09
	

	114
	新安县腾飞陶粒有限公司
	新安
	陶粒制造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	新安县政府
	2014.09
	

	115
	新安县鑫宝陶粒砂有限公司
	新安
	陶粒制造
	无环保手续，停止生产；若属于国家允许建设的项目，2014年9月前补办环境影响评价手续；若属于国家禁止建设的项目，由辖区县级人民政府责令限期拆除。
	
	新安县政府
	2014.09
	

	116
	新安县鑫岩陶粒有限公司
	新安
	陶粒制造
	开展工业废气治理，对原料制备、干燥及烧成阶段废气进行治理。
	外排废气排放达到《陶瓷行业污染物排放标准》（GB25464-2010）表5要求：颗粒物≤30mg/Nm3；SO2≤100mg/Nm3，喷雾干燥塔NOX≤240mg/Nm3，窑炉NOx≤300mg/Nm3
	新安县政府
	2014.11
	

	117
	大唐洛阳首阳山发电有限责任公司
	偃师
	火电行业
	1号、2号、3号机组完成脱硝工程建设和除尘脱硫升级改造；
4号机组完成除尘脱硫升级改造。
煤场实现全封闭或按规范建设防风抑尘墙和喷淋设施。
	自2014年7月1日起，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1要求；烟尘≤30mg/Nm3，二氧化硫≤200mg/Nm3、氮氧化物≤100mg/Nm3，循环流化床锅炉氮氧化物≤200mg/Nm3
自2014年12月1日起，烟尘排放执行特别排放限值（≤20mg/Nm3）
自2015年1月1日起，燃煤锅炉执行表1规定的汞及其化合物排放限值
	偃师市政府
	2014.06
2014.11
	

	118
	洛阳华润热电有限公司
	偃师
	火电行业
	1号机组完成除尘升级改造。
煤场实现全封闭或按规范建设防风抑尘墙和喷淋设施。
	自2014年7月1日起，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1要求；烟尘≤30mg/Nm3，二氧化硫≤200mg/Nm3、氮氧化物≤100mg/Nm3，循环流化床锅炉氮氧化物≤200mg/Nm3
自2014年12月1日起，烟尘排放执行特别排放限值（≤20mg/Nm3）
自2015年1月1日起，燃煤锅炉执行表1规定的汞及其化合物排放限值
	偃师市政府
	2014.06
2014.11
	

	119
	洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司
	偃师
	玻璃制造
（电子）
	开展工业废气治理，重点治理玻璃熔炉产生的氮氧化物。
	工业废气排放提前达到《电子玻璃行业大气污染物排放标准》（GB29495-2013）表2要求：其中，玻璃熔炉颗粒物≤50mg/Nm3，NOX≤700mg/Nm3；配料、碎玻璃等其他通风生产设备颗粒物≤30mg/Nm3
	偃师市政府
	2014.11
	

	120
	荣泰（洛阳）金属制品有限公司
	偃师
	钢铁行业
	开展工业废气治理，对精轧设备，热处理炉废气进行治理。
	工业废气排放提前达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2要求：精轧机颗粒物≤30mg/Nm3，热处理炉颗粒物≤20mg/Nm3，热处理炉SO2≤150mg/Nm3，热处理炉NOx≤300mg/Nm3
	偃师市政府
	2014.11
	

	121
	河南商都化工有限公司
	偃师
	化肥制造
（氮肥）
	拆除燃煤锅炉，改用集中供热；开展工业废气治理。
	外排废气排放达到《洛阳市清洁城市空气行动方案》要求：烟尘≤50mg/Nm3，SO2≤200mg/Nm3，其它废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求
	偃师市政府
	2014.11
	

	122
	偃师市耐火材料厂一厂
	偃师
	耐材行业
	开展工业废气治理，对混料、窑炉废气进行治理。
	外排废气排放达到《洛阳市清洁城市空气行动方案》要求：烟尘≤50mg/Nm3，SO2≤200mg/Nm3
	偃师市政府
	2014.11
	

	123
	偃师市宇强耐火材料厂
	偃师
	耐材行业
	开展工业废气治理，对混料、窑炉废气进行治理。
	外排废气排放达到《洛阳市清洁城市空气行动方案》要求：烟尘≤50mg/Nm3，SO2≤200mg/Nm3
	偃师市政府
	2014.11
	

	124
	偃师中岳耐火材料有限公司
	偃师
	耐材行业
	开展工业废气治理，对混料、窑炉废气进行治理。
	外排废气排放达到《洛阳市清洁城市空气行动方案》要求：烟尘≤50mg/Nm3，SO2≤200mg/Nm3
	偃师市政府
	2014.11
	

	125
	洛玻集团龙门玻璃有限责任公司
	伊滨
	玻璃制造
（电子）
	开展工业废气治理，重点治理玻璃熔炉产生的氮氧化物。
	工业废气排放提前达到《电子玻璃行业大气污染物排放标准》（GB29495-2013）表2要求：其中，玻璃熔炉颗粒物≤50mg/Nm3，NOX≤700mg/Nm3；配料、碎玻璃等其他通风生产设备颗粒物≤30mg/Nm3
	伊滨区政府
	2014.11
	

	126
	洛阳龙泉金亨电力有限公司
	伊川
	火电行业
	1号、2号机组完成除尘升级改造。
	自2014年7月1日起，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1要求；烟尘≤30mg/Nm3，二氧化硫≤200mg/Nm3、氮氧化物≤100mg/Nm3，循环流化床锅炉氮氧化物≤200mg/Nm3
自2014年12月1日起，烟尘排放执行特别排放限值（≤20mg/Nm3）
自2015年1月1日起，燃煤锅炉执行表1规定的汞及其化合物排放限值
	伊川县政府
	2014.06
2014.11
	

	127
	洛阳伊川龙泉坑口自备发电有限公司
	伊川
	火电行业
	1号、2号、3号机组完成脱硝工程建设和除尘脱硫升级改造。
	自2014年7月1日起，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1要求；烟尘≤30mg/Nm3，二氧化硫≤200mg/Nm3、氮氧化物≤100mg/Nm3，循环流化床锅炉氮氧化物≤200mg/Nm3
自2014年12月1日起，烟尘排放执行特别排放限值（≤20mg/Nm3）
自2015年1月1日起，燃煤锅炉执行表1规定的汞及其化合物排放限值
	伊川县政府
	2014.06
2014.11
	

	128
	河南豫港龙泉铝业有限公司
	伊川
	铝冶炼
（电解铝）
	开展工业废气治理对电解槽烟气，氧化铝、氟化盐贮运进行治理。
	工业废气排放达到《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表5要求
	伊川县政府
	2014.11
	

	129
	洛阳豫港龙泉铝业有限公司
	伊川
	铝冶炼
（电解铝）
	开展工业废气治理对电解槽烟气，氧化铝、氟化盐贮运进行治理。
	工业废气排放达到《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表5要求
	伊川县政府
	2014.11
	

	130
	伊川豫港龙泉铝业有限公司
	伊川
	铝冶炼
（电解铝）
	开展工业废气治理对电解槽烟气，氧化铝、氟化盐贮运进行治理。
	工业废气排放达到《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表5要求
	伊川县政府
	2014.11
	

	131
	洛阳龙泉天松碳素有限公司
	伊川
	铝冶炼
（碳素）
	开展工业废气治理对焙烧炉，石油焦煅烧炉、沥青熔化等工段进行治理。
	工业废气排放达到《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表5要求
	伊川县政府
	2014.11
	

	132
	伊川金顺水泥有限公司
	伊川
	水泥制造
	开展工业废气治理，对矿山开采、水泥制造生产工段进行治理。
	外排废气排放提前达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1要求：破碎机、磨机、包装机及其它通风生产设备颗粒物≤20mg/Nm3，水泥仓及其它通风生产设备颗粒物≤20mg/Nm3，水泥窑及窑尾余热SO2≤200mg/Nm3，NOX≤400mg/Nm3，氟化物≤5mg/Nm3，汞及其化合物≤0.05mg/Nm3
	伊川县政府
	2014.11
	

	133
	洛阳龙羽宜电有限公司
	宜阳
	火电行业
	1号、2号机组完成除尘升级改造，炉内脱硝达不到标准的，建设炉外脱硝设施。
煤场实现全封闭。
	自2014年7月1日起，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1要求；烟尘≤30mg/Nm3，二氧化硫≤200mg/Nm3、氮氧化物≤100mg/Nm3，循环流化床锅炉氮氧化物≤200mg/Nm3
自2014年12月1日起，烟尘排放执行特别排放限值（≤20mg/Nm3）
自2015年1月1日起，燃煤锅炉执行表1规定的汞及其化合物排放限值
	宜阳县政府
	2014.06
2014.11
	

	134
	洛阳骏马化工有限公司
	宜阳
	化肥制造
（氮肥）
	开展工业废气治理，对燃煤设施废气进行治理。
	废气排放达到《洛阳市清洁城市空气行动方案》要求：烟尘≤50mg/Nm3，SO2≤200mg/Nm3，其它废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求
	宜阳县政府
	2014.11
	

	135
	洛阳黄河同力水泥有限责任公司
	宜阳
	水泥制造
	开展工业废气治理，对矿山开采、水泥制造生产进行治理
	外排废气排放提前达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1要求：破碎机、磨机、包装机及其它通风生产设备颗粒物≤20mg/Nm3，水泥仓及其它通风生产设备颗粒物≤20mg/Nm3，水泥窑及窑尾余热SO2≤200mg/Nm3，NOX≤400mg/Nm3，氟化物≤5mg/Nm3，汞及其化合物≤0.05mg/Nm3
	宜阳县政府
	2014.11
	

	136
	宜阳红星陶瓷有限公司
	宜阳
	陶瓷行业
（厨具）
	开展工业废气治理，对原料制备、干燥及烧成阶段废气进行治理。
	外排废气排放达到《陶瓷行业污染物排放标准》（GB25464-2010）表5要求：颗粒物≤30mg/Nm3；SO2≤100mg/Nm3，窑炉NOx≤300mg/Nm3
	宜阳县政府
	2014.11
	

	137
	宜阳龙翔建材有限公司
	宜阳
	陶瓷行业
（建材）
	开展工业废气治理，对原料制备、干燥及烧成阶段废气进行治理。
	外排废气排放达到《陶瓷行业污染物排放标准》（GB25464-2010）表5要求：颗粒物≤30mg/Nm3；SO2≤100mg/Nm3，喷雾干燥塔NOX≤240mg/Nm3，窑炉NOx≤300mg/Nm3
	宜阳县政府
	2014.11
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