
附件1
2015年全市主要污染物减排指标
	辖区
	主要污染物

名称 
	2014年排放量（万吨）
	控制排放量   （万吨）
	总减排量

（万吨）  
	总许可预支增量（万吨）

	洛阳市
	化学需氧量
	6.961
	6.94
	0.385
	0.183

	
	氨氮
	0.6902
	0.6864
	0.0475
	0.0152

	
	二氧化硫
	17.787
	18.65
	0.477 
	0.069

	
	氮氧化物
	15.807
	14.84 
	1.500 
	0.070 


附件2

2015年各县（市）主要污染物减排目标任务

	辖区
	主要污染物

名称
	控制排放量

（万吨）
	总减排量

（万吨）
	许可预支增量（万吨）

	
	
	
	
	总许可预支

增量
	其中：工业源

许可预支增量

	偃师市
	化学需氧量
	1.0406
	0.0577 
	0.007546
	0.002

	
	氨氮
	0.0694
	0.0048 
	0.00194
	0.000141

	
	二氧化硫
	1.8225
	0.0466 
	0.003102
	　

	
	氮氧化物
	4.4
	0.4447 
	0.005918
	　

	新安县
	化学需氧量
	0.3172 
	0.0176 
	0.00267
	0.001121

	
	氨氮
	0.0341
	0.0024 
	0.000511
	0.000051

	
	二氧化硫
	2.05
	0.0524 
	0.002291
	　

	
	氮氧化物
	1.3
	0.1314 
	0.005425
	　

	孟津县
	化学需氧量
	0.7379 
	0.0409 
	0.012468
	0.002789

	
	氨氮
	0.0517
	0.0036 
	0.001167
	0.000115

	
	二氧化硫
	0.2666
	0.0068 
	0.003788
	

	
	氮氧化物
	0.0554
	0.0056 
	0.004
	　

	宜阳县
	化学需氧量
	0.5599
	0.0311 
	0.016472
	0.005182

	
	氨氮
	0.0656
	0.0045 
	0.002418
	0.000185

	
	二氧化硫
	0.7127
	0.0182 
	0.002
	　

	
	氮氧化物
	0.6044
	0.0611 
	0.004
	　

	伊川县
	化学需氧量
	0.7499
	0.0416 
	0.012185
	0.003098

	
	氨氮
	0.0659
	0.0046 
	0.000985
	0.000097

	
	二氧化硫
	3.977
	0.1017 
	0.006558
	　

	
	氮氧化物
	2.7717
	0.2802 
	0.005585
	　

	嵩县
	化学需氧量
	0.3759
	0.0209 
	0.003802
	0.002686

	
	氨氮
	0.0304
	0.0021 
	0.000703
	0.00007

	
	二氧化硫
	0.1496
	0.0038 
	0.00217
	　

	
	氮氧化物
	0.0245
	0.0025 
	0.004322
	　

	栾川县
	化学需氧量
	0.2301
	0.0128 
	0.011064
	0.002716

	
	氨氮
	0.0219
	0.0015 
	0.00113
	0.000112

	
	二氧化硫
	0.0651
	0.0017 
	0.003978
	　

	
	氮氧化物
	0.0315
	0.0032 
	0.004071
	　

	汝阳县
	化学需氧量
	0.2777
	0.0154 
	0.01056
	0.001894

	
	氨氮
	0.0394
	0.0027 
	0.000996
	0.000099

	
	二氧化硫
	0.2288
	0.0059 
	0.002511
	　

	
	氮氧化物
	0.127
	0.0128 
	0.003
	　

	洛宁县
	化学需氧量
	0.2456
	0.0136 
	0.00324
	0.001043

	
	氨氮
	0.0259
	0.0018 
	0.000528
	0.000053

	
	二氧化硫
	0.1232
	0.0032 
	0.001
	　

	
	氮氧化物
	0.09
	0.0091 
	0.003
	　


附件3

2015年重点排污企业（电厂）排放总量
控制指标
	序号
	电厂名称
	二氧化硫控制指标（吨）
	氮氧化物控制指标（吨）
	备注

	1
	大唐洛阳热电厂
	2896 
	2896
	2015年中水使用量不得少于550万吨

	2
	大唐洛阳首阳山发电

有限责任公司
	4233 
	4233
	　

	3
	洛阳双源热电

有限责任公司
	2300
	2300
	　

	4
	河南华润电力首阳山

有限公司
	3500 
	2564
	2015年中水使用量不得少于1000万吨

	5
	洛阳华润热电有限公司
	550 
	806
	　

	6
	洛阳龙羽宜电有限公司
	530 
	750
	　

	7
	洛阳阳光热电有限公司
	1351
	1351
	　

	8
	洛阳伊川龙泉坑口自备发电有限公司
	4388
	4547
	　

	9
	万基控股集团有限公司
	3413
	3088
	　

	10
	神华国华孟津发电

有限责任公司
	4230
	2612
	2015年中水使用量不得少于1100万吨

	11
	洛阳万基发电有限公司
	3998
	2086
	2015年中水使用量不得少于180万吨

	12
	河南龙泉金亨电力

有限公司
	4577
	2836
	2015年中水使用量不得少于180万吨

	13
	中国石油化工股份有限公司洛阳分公司
	3730
	2000
	　


附件4

2015年重点排污企业（污水处理厂）排放总量控制指标

	序号
	污水处理厂名称
	化学需氧量

排放指标（吨）
	氨氮

排放指标（吨）
	备注

	1
	瀍东污水处理厂
	2920 
	292 
	稳定供应中水1000万吨/年

	2
	涧西污水处理厂
	3650 
	365 
	稳定供应中水2000万吨/年

	3
	洛阳市吉利区污水处理厂
	182 
	18 
	　

	4
	偃师市污水处理厂
	340 
	35 
	　

	5
	洛阳新中安污水处理

有限公司
	510 
	70 
	　

	6
	孟津县汇兴供排水有限公司
	320 
	45 
	稳定供应中水

90万吨/年

	7
	宜阳县污水处理厂
	368 
	50 
	         

	8
	伊川县污水处理厂
	500 
	67 
	稳定供应中水

180万吨/年

	9
	嵩县洁绿污水处理厂
	328 
	43 
	　

	10
	栾川县自来水公司

污水处理厂
	438 
	58 
	　

	11
	汝阳县龙泉自来水有限公司污水处理厂
	195 
	25 
	　

	12
	洛宁县禹魂自来水有限公司污水处理厂
	328 
	43 
	稳定供应中水

180万吨/年

	13
	洛新工业管理服务局

污水处理厂
	60 
	8 
	　

	14
	偃师第二污水处理厂
	130
	18
	　

	15
	中州渠人工湿地
	135 
	18 
	　

	16
	新区污水处理厂
	1825 
	182 
	　

	17
	宜阳县北城区污水处理厂
	275 
	36 
	　

	18
	孟津县麻屯镇污水处理厂
	80 
	12 
	　


附件5
2015年化学需氧量、氨氮重点减排工程

	序号
	工程名称
	工作要求
	预计减排量（吨）
	责任单位

	1
	瀍东污水处理厂
	确保稳定运行，出水水质稳定达到国家一级A标准；加强进出口浓度和水量增加相关台帐资料管理，满足减排核查要求。中水供应量不低于1000万吨/年。
	1156.91吨（化学需氧量)

255.89吨（氨氮）
	市水务局

市发展改革委

瀍河区政府

华润首阳山电厂

	2
	涧西污水处理厂
	确保稳定运行，出水水质稳定达到国家一级A标准；加强进出口浓度和水量增加相关台帐资料管理，满足减排核查要求。
	1260.34吨（化学需氧量)

365.51吨（氨氮）
	市水务局

西工区政府



	3
	涧西污水处理厂中水回用工程
	稳定供应中水，中水供应量不低于2000万吨/年。
	80吨（化学需氧量)

4吨（氨氮）
	市水务局
市发展改革委
西工区政府
大唐洛阳热电厂

神华国华孟津发电有限公司

华能洛阳热电有限公司

	4
	偃师市产业集聚区污水处理厂
	加强管网、中控和在线监测设施建设，规范运行管理；6月底前稳定运行负荷率≥65%，10月底前完成验收。
	290吨（化学需氧量) 

38.2吨（氨氮）
	偃师市政府

	5
	栾川县产业集聚区污水处理厂
	加强管网、中控和在线监测设施建设，规范运行管理；6月底前稳定运行负荷率≥65%，10月底前完成验收。
	434.4吨（化学需氧量)

 43.44吨（氨氮）
	栾川县政府

	6
	汝阳县产业集聚区污水厂   
	加强管网、中控和在线监测设施建设，规范运行管理；6月底前稳定运行负荷率≥60%，10月底前完成验收。
	217.2吨（化学需氧量)

 21.72吨（氨氮）
	汝阳县政府

	7
	孟津县白鹤镇污水处理厂
	加强管网、中控和在线监测设施建设，规范运行管理；6月底前稳定运行负荷率≥60%，10月底前完成验收。
	135.9吨（化学需氧量)

 12.15吨（氨氮）
	孟津县政府

	8
	新安县产业集聚区污水处理厂
	加强管网、中控和在线监测设施建设，规范运行管理；6月底前完成验收，负荷率≥65%。
	510吨（化学需氧量) 

36.5吨（氨氮）
	新安县政府

	9
	宜阳西庄污水处理厂
	加强管网、中控和在线监测设施建设，规范运行管理；11月底前建成投运，负荷率≥60%。
	/
	宜阳县政府

	10
	洛宁县城第二污水处理厂
	加强管网、中控和在线监测设施建设，规范运行管理；10月底前建成投运，负荷率≥60%。
	83.7吨（化学需氧量) 

8.1吨（氨氮）
	洛宁县政府

	11
	偃师市污水处理厂改扩建工程
	新增处理能力2万吨/日，2015年11月底前建成投运。
	　/
	偃师市政府

	12
	伊川污水处理厂中水回用工程
	稳定供应中水，供应能力不低于1万吨/天。
	50.68吨（化学需氧量) 

7.24吨（氨氮）
	伊川县政府

	13
	孟津污水处理厂中水回用工程
	稳定供应中水，供应能力不低于1万吨/天。
	75.4吨（化学需氧量)

5.43吨（氨氮）
	孟津县政府

	14
	新安县产业集聚区污水处理厂中水回用工程
	稳定供应中水，供应能力不低于1万吨/天。
	73吨（化学需氧量)

5.43吨（氨氮）
	新安县政府


附件6
2015年二氧化硫、氮氧化物重点减排工程
	序号
	企业名称
	工作要求
	预计减排量（吨）
	责任单位

	1
	大唐洛阳热电有限责任公司
	2×30万千瓦机组综合脱硫效率全年不低于90%，综合脱硝效率不低于70%；脱硫设施和脱硝设施、中控系统及在线监控设施、档案管理符合总量减排核查核算要求。全年中水使用量不低于550万吨。
	1349（氮氧化物）
	涧西区政府             大唐洛阳热电有限责任公司

	2
	洛阳双源热电有限责任公司
	2×16.5万千瓦机组综合脱硫效率全年不低于90%，综合脱硝效率不低于70%；脱硫设施和脱硝设施、中控系统及在线监控设施、档案管理符合总量减排核查核算要求。
	2055（二氧化硫)       2883（氮氧化物）
	涧西区政府             洛阳双源热电有限

责任公司

	3
	大唐洛阳首阳山发电有限公司
	2×30、2×22万千瓦4台机组综合脱硫效率全年不低于90%，综合脱硝效率不低于70%；4台机组脱硫设施和脱硝设施、中控系统及在线监控设施、档案管理符合总量减排核查核算要求。
	770（二氧化硫)        2491（氮氧化物）
	偃师市政府               大唐洛阳首阳山发电

有限责任公司

	4
	洛阳华润热电有限公司
	2×5.5万千瓦机组综合脱硫效率全年不低于80%，综合脱硝效率不低于70%；2台机组脱硫设施和脱硝设施、中控系统及在线监控设施、档案管理符合总量减排核查核算要求。
	3720（二氧化硫)        651（氮氧化物）
	偃师市政府               洛阳华润热电有限公司

	5
	洛阳阳光热电有限公司
	2×13.5万千瓦机组综合脱硫效率全年不低于80%，综合脱硝效率不低于70%；2台机组脱硫设施和脱硝设施、中控系统及在线监控设施、档案管理符合总量减排核查核算要求。
	1026（二氧化硫)        965（氮氧化物）
	洛龙区政府             洛阳阳光热电有限公司

	6
	洛阳伊川龙泉坑口自备发电有限公司
	3×30万千瓦机组综合脱硫效率全年不低于90%；脱硫设施和脱硝设施、中控系统及在线监控设施、档案管理符合总量减排核查核算要求。
	1439（二氧化硫)       2336（氮氧化物）
	伊川县政府          洛阳伊川龙泉坑口自备发电有限公司

	7
	万基控股集团有限公司
	2×13.5万千瓦机组综合脱硫效率全年不低于90%，综合脱硝效率全年不低于70%；脱硫设施和脱硝设施、中控系统及在线监控设施、档案管理符合总量减排核查核算要求。
	1139（氮氧化物）
	新安县政府               万基控股集团有限公司

	8
	洛阳万基发电有限公司
	2×30万千瓦机组综合脱硫效率全年不低于90%，综合脱硝效率全年不低于70%；脱硫设施和脱硝设施、中控系统及在线监控设施、档案管理符合总量减排核查核算要求。
	1999（二氧化硫)   1661（氮氧化物）    
	新安县政府           洛阳万基发电有限公司

	9
	中国石油化工股份有限公司洛阳分公司
	1#、2#机组综合脱硫效率全年不低于85%，脱硝效率全年不低于70%；脱硫设施、中控系统及在线监控设施、档案管理符合总量减排核查核算要求。
	189（二氧化硫)         1025（氮氧化物）
	吉利区政府           中国石油化工股份有限公司洛阳分公司

	10
	
	1#、2#催化裂化装置脱硫脱硝设施稳定运行，脱硫效率全年不低于90%，脱硝效率全年不低于70%；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	1168（二氧化硫)     366.7（氮氧化物）
	

	11
	洛阳鑫冠化工有限公司
	对10蒸吨/时锅炉进行深度治理，综合脱硫效率全年不低于60%，脱硫设施稳定运行，档案管理符合总量减排核查核算要求。
	121（二氧化硫)   
	汝阳县政府           洛阳鑫冠化工有限公司

	12
	河南商都化工有限公司
	拆除燃煤锅炉，使用三废混燃炉和燃烧天然气。设施运行稳定，档案管理符合总量减排核查核算要求。
	457（二氧化硫)
	偃师市政府           河南商都化工有限公司

	13
	河南省孟津县化肥厂
	实施清洁生产治理，减少燃煤排放量。设施运行稳定，档案管理符合总量减排核查核算要求。
	140（二氧化硫)         153（氮氧化物）
	孟津县政府           河南商都化工有限公司

	14
	洛阳黄河同力水泥有限责任公司
	1#2#线水泥窑烟气脱硝工程稳定运行，综合脱硝效率全年不低于50%；脱硝设施、在线监控设施、档案管理符合总量减排核查核算要求。
	1601（氮氧化物）
	宜阳县政府           洛阳黄河同力水泥有限责任公司

	15
	★新安中联万基水泥有限公司
	1#2#线水泥窑烟气脱硝工程稳定运行，6月底前脱硝工程通过环保验收；综合脱硝效率全年不低于50%；脱硝设施、在线监控设施、档案管理符合总量减排核查核算要求。
	732（氮氧化物）
	新安县政府            新安中联万基水泥有限公司

	16
	洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司
	1#玻璃熔窑烟气脱硝工程6月底前建成投运，通过环保验收，综合脱硝效率不低于70%。脱硝设施、在线监控设施、档案管理符合总量减排核查核算要求。
	1380（氮氧化物）
	汝阳县政府           洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司

	17
	洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司
	1#玻璃熔窑烟气脱硝工程6月底前建成投运，通过环保验收，综合脱硝效率不低于70%。脱硝设施、在线监控设施、档案管理符合总量减排核查核算要求。
	112（氮氧化物）
	偃师市政府           洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司


备注：加星号的为国家目标责任书项目。

附件7
2015年重点畜禽养殖污染减排工程

	序号
	工程名称
	工作要求
	责任单位

	1
	洛阳市巨龙牧业专业合作社
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局        洛龙区政府

	2
	偃师市高龙镇隆鑫奶牛养殖场
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局        偃师市政府

	3
	偃师市丰裕牧业有限公司
	2015年11月底前完善污染防治设施，完成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局        偃师市政府

	4
	偃师市五道源奶牛养殖场
	2015年11月底前完善污染防治设施，完成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局        偃师市政府

	5
	洛阳卓凡养殖合作社
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局        孟津县政府

	6
	孟津县帝源养殖专业合作社
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局        孟津县政府

	7
	洛阳富牛牧业有限公司
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局        孟津县政府

	8
	孟津县犇源牧业有限公司
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局        孟津县政府

	9
	新安县磁涧洪源养殖场
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局         新安县政府

	10
	新安县北冶强旺养殖场
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局         新安县政府

	11
	新安县泉泰牧业有限公司
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局         新安县政府

	12
	▲新安县巨恒养殖有限公司
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局         新安县政府

	13
	洛阳市宜绿牛业有限公司
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局        宜阳县政府

	14
	河南正茂农业开发有限公司
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局        宜阳县政府

	15
	洛宁县宏胜养殖专业合作社
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-沉淀池-堆粪场-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局         洛宁县政府

	16
	洛阳春雨生态农业开发有限公司
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-沉淀池-堆粪场-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局        洛宁县政府

	17
	▲兴业三农畜牧养殖有限公司
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-沉淀池-堆粪场-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局        洛宁县政府

	18
	洛阳市伊品禽业有限公司
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局         伊川县政府

	19
	伊川新大牧业发展有限公司

常峪堡养殖场
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局        伊川县政府

	20
	伊川县旺达养殖有限公司
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局        伊川县政府

	21
	洛阳鸿誉牧业有限公司
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局        嵩县政府

	22
	嵩县何村乡腾达养猪场
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局        嵩县政府

	23
	嵩县农鑫生态农牧有限公司
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局        嵩县政府

	24
	嵩县亚杰奶牛养殖有限公司
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局        嵩县政府

	25
	▲嵩县立国城乡一体化养殖

有限公司
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局        嵩县政府

	26
	汝阳县城关金凰养殖场
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局        汝阳县政府

	27
	汝阳县玉桓牧业科技有限公司
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局        汝阳县政府

	28
	栾川县叫河镇新旺养殖专业合作社
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局        栾川县政府

	29
	栾川县犇犇养殖专业合作社
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局        栾川县政府

	30
	栾川县东兴牧发养殖专业合作社
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局        栾川县政府

	31
	▲栾川县衡基养殖专业合作社
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局        栾川县政府

	32
	▲栾川县衡羽禽业有限公司
	2015年11月底前完善污染防治设施，建成干清粪-雨污分流-废弃物资源化利用工程；档案管理符合总量减排核查核算要求。
	市畜牧局        栾川县政府


备注：加三角的为2015年省减排目标责任书项目。
附件8
2015年重点结构减排企业清单

	序号
	工程名称
	工作要求
	预计减排量（吨）
	责任单位

	1
	洛阳市誉诚化工有限公司
	确保关停到位，有政府关停文件、现场勘查记录、两费两报告等资料，减排档案管理满足核查要求。
	127.5（二氧化硫） 

24.7（氮氧化物）   
	嵩县政府

	2
	洛阳天莹化工有限公司
	确保关停到位，有政府关停文件、现场勘查记录、两费两报告等资料，减排档案管理满足核查要求。
	33.3（二氧化硫）
5（氮氧化物）
	嵩县政府

	3
	宜阳华瑞金属材料有限公司
	确保关停到位，有政府关停文件、现场勘查记录、两费两报告等资料，减排档案管理满足核查要求。
	98.6（二氧化硫）
31.03（氮氧化物）
	宜阳县政府

	4
	宜阳宏盛金属有限公司
	确保关停到位，有政府关停文件、现场勘查记录、两费两报告等资料，减排档案管理满足核查要求。
	134.7（二氧化硫）
29.4（氮氧化物）
	宜阳县政府

	5
	宜阳华天工贸有限公司
	确保关停到位，有政府关停文件、现场勘查记录、两费两报告等资料，减排档案管理满足核查要求。
	91.4（二氧化硫）
20.33（氮氧化物）
	宜阳县政府

	6
	宜阳天宇工贸有限公司
	确保关停到位，有政府关停文件、现场勘查记录、两费两报告等资料，减排档案管理满足核查要求。
	120.3（二氧化硫）
26.75（氮氧化物）
	宜阳县政府

	7
	宜阳永成金属制品有限公司
	确保关停到位，有政府关停文件、现场勘查记录、两费两报告等资料，减排档案管理满足核查要求。
	116.03（二氧化硫） 

41.7（氮氧化物）    
	宜阳县政府

	8
	洛阳精成化工有限公司
	确保关停到位，有政府关停文件、现场勘查记录、两费两报告等资料，减排档案管理满足核查要求。
	30.6（二氧化硫） 

7.5（氮氧化物）
	孟津县政府

	9
	孟津县盛隆钨钼合金有限公司
	确保关停到位，有政府关停文件、现场勘查记录、两费两报告等资料，减排档案管理满足核查要求。
	24.19（二氧化硫）
6.3（氮氧化物）
	孟津县政府

	10
	洛阳铭成冶金材料有限公司
	确保关停到位，有政府关停文件、现场勘查记录、两费两报告等资料，减排档案管理满足核查要求。
	30.8（二氧化硫）
7.5（氮氧化物）
	孟津县政府

	11
	洛阳森发金属开发有限公司
	确保关停到位，有政府关停文件、现场勘查记录、两费两报告等资料，减排档案管理满足核查要求。
	25.34（二氧化硫）
6.6（氮氧化物）
	孟津县政府

	12
	新永新特钢厂
	确保关停到位，有政府关停文件、现场勘查记录、两费两报告等资料，减排档案管理满足核查要求。
	57.6（二氧化硫）
15（氮氧化物）
	孟津县政府

	13
	荣康化工厂
	确保关停到位，有政府关停文件、现场勘查记录、两费两报告等资料，减排档案管理满足核查要求。
	15.3（二氧化硫） 

3.8（氮氧化物）
	孟津县政府
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