
附  件

洛阳市2015年重要地质灾害隐患点及责任表

	序号
	隐患点位置
	类型
	隐患规模
	危害

程度
	成因及发展趋势
	应急防御措施
	责任单位
	责任人

	1
	新安县石井镇黛眉村
	滑坡
	中型
	重大级
	该滑坡群由多个单体滑坡组成，目前仍有滑动的趋势，并已危及周边群众的生命财产安全，属高危险。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	新安县
政府
	郅书安

	2
	新安县北冶镇马行沟村
	滑坡
	中型
	重大级
	该滑坡群由多个单体滑坡组成，2011年8月以来发生大面积滑动，导致10余户房屋拆除，60余户搬进临时住所，40余户收到严重威胁，目前，该滑坡仍处于变形阶段。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	
	

	3
	新安县石井镇王家沟村王家沟组
	滑坡
	中型
	重大级
	该滑坡类型为推移式滑坡，滑坡顶部有裂隙，中下部房屋出现裂隙，宽约10cm，有窑洞和房屋坍塌,受威胁人数846人。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	
	


	4
	新安县石井镇潭上村龙潭组
	塌陷
	中型
	重大级
	该塌陷从2006年起至今一直有沉降发生，塌陷产生多处裂缝，裂缝一般宽十几公分，受威胁人数500余人，潜在经济损失375万元。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	
	

	5
	新安县铁门镇董沟村下沟组
	泥石流
	中型
	重大级
	该处沟谷狭窄，弯曲，沟两边坡体有铝矿开挖，矿渣堆积于坡体两侧，极松散。目前威胁850人，威胁财产639万元。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	
	

	6
	新安县石寺镇渠里村
	塌陷
	中型
	重大级
	该塌陷主要为河流阶地，现该区域最大沉降约3m，上部民房有大量裂隙，最宽达5cm；局部有大面积塌陷。威胁400户936人生命安全.
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	新安县
政府
	郅书安

	7
	新安县北冶镇张官岭村西沟组
	滑坡
	中型
	重大级
	2011年该滑坡导致1间房屋倒塌，周围200余人生命财产受到威胁。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	
	

	8
	宜阳县锦屏镇乔岩黄沟
	地面塌陷
	中型
	重大级
	该处因采煤引起的地面塌陷，威胁人数346人，财产148万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	宜阳县
政府
	张汉智

	9
	宜阳县锦屏镇何年村
	滑坡
	中型
	重大级
	该滑坡主要是因煤矿开采造成地面塌陷，原始斜坡的坡体失稳而形成滑坡。滑坡造成17户105口居民、210间房屋后墙不同程度的出现裂缝，影响当地居民生命财产安全。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	
	

	10
	宜阳县樊村镇刘沟村
	地面塌陷
	中型
	重大级
	该处因采煤引起的地面塌陷，受灾面积已达17639平方米，地面出现数条裂缝，部分村民房子产生裂缝。地面塌陷还有进一步发展的可能,灾害危及村庄居民的生命财产安全。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	
	

	11
	宜阳县樊村镇马道村
	地面塌陷
	中型
	重大级
	该处主要是因煤矿开采造成采空区地面塌陷，强降雨时有进一步发展的可能。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	宜阳县
政府
	张汉智

	12
	宜阳县张坞镇上龙泥石流沟
	泥石流
	中型
	重大级
	上龙泥石流沟属于洛河支流上龙河，河道及两侧河岸可见大量花岗岩漂石及卵石，雨季有可能形成泥石流灾害，威胁附近居民及耕地，受威胁人口600人、房屋400间、农田100亩。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	
	

	13
	洛宁县城郊乡县城北部
	崩塌
	中型
	重大级
	强降雨和长时间的连续降雨，使地表水渗入坡体，软化岩、土及其中软弱面，产生孔隙水压力等，从而诱发崩塌。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	洛宁县
政府
	周东柯

	14
	汝阳县王坪乡王坪村西沟
	泥石流 
	中型
	重大级
	该处曾经在2000年发生较大规模的泥石流，遇强降雨可能再次发生泥石流，威胁下游居民的生命财产安全。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	汝阳县
政府
	潘　峰

	15
	嵩县白河镇白河街村南山
	滑坡
	中型
	重大级
	暴雨诱发坡面泥石流，山体出现裂缝，汛期持续强降雨情况下，遭受滑坡的可能性大。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	嵩县政府
	宗玉红

	16
	嵩县黄庄乡黄庄村四组
	滑坡
	中型
	重大级
	该处滑坡后缘拉张裂缝，平错10～50m，垂错1.5m，延伸长度49m，存在较大隐患。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	嵩县政府
	宗玉红

	17
	嵩县木植街乡北岭村后河组
	滑坡
	中型
	重大级
	该处滑坡后缘拉张裂缝，垂错0.5m，平错0.3m，延伸长度32m，存在发展可能。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	
	

	18
	嵩县旧县镇西店村前河组
	滑坡
	中型
	重大级
	该处滑坡后缘拉张裂缝，垂错1.5m，平错0.6m，延伸长度30m，该处滑坡可能发展。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	
	

	19
	嵩县旧县镇白庄村庙山组
	滑坡
	中型
	重大级
	汛期持续降雨情况下，引发滑坡的可能性较大。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	
	

	20
	嵩县大章镇旺坪村马蹄沟
	泥石流
	大型
	重大级
	该处沟谷中存大量废碴，持续降雨易引发泥石流。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	
	

	21
	栾川县白土镇康山村康山沟
	泥石流
	大型
	重大级
	该隐患区2010年7月24日因遭遇强降雨引发泥石流，造成较大财产损失。遇长时间强降雨发生泥石流的可能性较大。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	栾川县
政府
	王明朗

	22
	栾川县叫河镇东坡村南沟组
	滑坡
	中型
	重大级
	该灾害点2010年7月24日因遭遇强降雨引发滑坡，造成较大财产损失。如遇强降雨发生滑坡的可能性较大。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	栾川县
政府
	王明朗

	23
	栾川县石庙镇七姑沟
	泥石流
	大型
	重大级
	该灾害点位于栾川石庙乡龙台村，该区域曾于2001年7月因降雨引发泥石流，造成极大损失。遇强降雨发生泥石流的可能性较大，灾害将威胁下游两个行政村的村民生命财产安全。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	
	

	24
	栾川县潭头镇西坡（将军岭）
	滑坡
	中型
	重大级
	该滑坡体为土质滑坡，坡面裂缝发育，每年都有变化，房屋开裂多处。2003年8月28日、9月7日发生两次较大规模的滑坡，造成倒塌房屋8间。滑坡一旦发生，将威胁到35户村民的生命财产安全。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	
	

	25
	栾川县白土镇马超营村
	滑坡
	中型
	重大级
	该处于1997年7月发生较大规模滑坡，造成交通中断。滑坡体顶部拉张裂缝仍有扩展迹象。下部渗冒泥水严重，一旦再次滑动将危及西岸300余户，1000余人安全。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	
	

	26
	栾川县合峪镇十八盘村麦岭山体
	滑坡
	中型
	重大级
	该区域曾于2005年7月形成一条长3000余米的断裂沟整体山坡，遇强降雨该处发生滑坡的可能性很大。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	
	

	27
	栾川县叫河镇下牛栾下坪组
	滑坡
	中型
	重大级
	该区域曾于2003年8月30日，突发断裂滑坡事件。遇强降雨该处再次发生大面积滑坡的可能性很大。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	栾川县
政府
	王明朗

	28
	栾川县庙子镇龙王庄李家庄
	滑坡
	中型
	重大级
	该区近几年形成一个滑坡体，2005年7月28日遇暴雨造成一座房屋倒塌，灾害一旦发生将威胁9户48名村民的生命财产安全。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	
	

	29
	栾川县三川镇姚湾村李家庄
	滑坡
	中型
	重大级
	该区曾于2003年9月4日，突发坡体裂隙沉陷事件，大小裂缝7条，面积3000余平方米。遇强降雨，该处再次发生滑坡的可能性较大。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	
	

	30
	栾川县三川镇大红村胜景沟12组
	滑坡
	中型
	重大级
	该区域曾于2003年9月6日，突发滑坡事件。遇强降雨，该处再次发生滑坡的可能性较大。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
	
	

	31
	栾川县陶湾唐家庄土乱爬沟
	泥石流
	中型
	重大级
	该隐患区2010年7月24日因遭遇强降雨引发泥石流，造成较大财产损失。如遇强降雨发生泥石流的可能性较大。
	设置警示标识；拟定应急预案；发放防灾、避险明白卡；设置避难场所；加强监测预警；动态巡查；汛期及时撤离转移。
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